<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;https://componentsearchengine.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="QFP50P2200X2200X160-144N">
<description>&lt;b&gt;ST LPQF-144&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
<package name="IRM015">
<description>&lt;b&gt;IRM-01&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="STM32F429ZIT6">
<pin name="PE2" direction="io" />
<pin name="PE3" direction="io" />
<pin name="PE4" direction="io" />
<pin name="PE5" direction="io" />
<pin name="PE6" direction="io" />
<pin name="VBAT" direction="io" />
<pin name="PC13" direction="io" />
<pin name="PC14" direction="io" />
<pin name="PC15" direction="io" />
<pin name="PF0" direction="io" />
<pin name="PF1" direction="io" />
<pin name="PF2" direction="io" />
<pin name="PF3" direction="io" />
<pin name="PF4" direction="io" />
<pin name="PF5" direction="io" />
<pin name="VSS_1" direction="pwr" />
<pin name="VDD_1" direction="pwr" />
<pin name="PF6" direction="io" />
<pin name="PF7" direction="io" />
<pin name="PF8" direction="io" />
<pin name="PF9" direction="io" />
<pin name="PF10" direction="io" />
<pin name="PH0" direction="io" />
<pin name="PH1" direction="io" />
<pin name="NRST" direction="in" />
<pin name="PC0" direction="io" />
<pin name="PC1" direction="io" />
<pin name="PC2" direction="io" />
<pin name="PC3" direction="io" />
<pin name="VDD_2" direction="pwr" />
<pin name="VSSA" direction="pwr" />
<pin name="VREF+" direction="in" />
<pin name="VDDA" direction="pwr" />
<pin name="PA0" direction="io" />
<pin name="PA1" direction="io" />
<pin name="PA2" direction="io" />
<pin name="PA3" direction="io" />
<pin name="VSS_2" direction="pwr" />
<pin name="VDD_3" direction="pwr" />
<pin name="PA4" direction="io" />
<pin name="PA5" direction="io" />
<pin name="PA6" direction="io" />
<pin name="PA7" direction="io" />
<pin name="PC4" direction="io" />
<pin name="PC5" direction="io" />
<pin name="PB0" direction="io" />
<pin name="PB1" direction="io" />
<pin name="PB2" direction="io" />
<pin name="PF11" direction="io" />
<pin name="PF12" direction="io" />
<pin name="VSS_3" direction="pwr" />
<pin name="VDD_4" direction="pwr" />
<pin name="PF13" direction="io" />
<pin name="PF14" direction="io" />
<pin name="PF15" direction="io" />
<pin name="PG0" direction="io" />
<pin name="PG1" direction="io" />
<pin name="PE7" direction="io" />
<pin name="PE8" direction="io" />
<pin name="PE9" direction="io" />
<pin name="VSS_4" direction="pwr" />
<pin name="VDD_5" direction="pwr" />
<pin name="PE10" direction="io" />
<pin name="PE11" direction="io" />
<pin name="PE12" direction="io" />
<pin name="PE13" direction="io" />
<pin name="PE14" direction="io" />
<pin name="PE15" direction="io" />
<pin name="PB10" direction="io" />
<pin name="PB11" direction="io" />
<pin name="VCAP_1" direction="io" />
<pin name="VDD_6" direction="pwr" />
<pin name="VDD_9" direction="pwr" />
<pin name="VSS_7" direction="pwr" />
<pin name="VCAP_2" direction="io" />
<pin name="PA13" direction="io" />
<pin name="PA12" direction="io" />
<pin name="PA11" direction="io" />
<pin name="PA10" direction="io" />
<pin name="PA9" direction="io" />
<pin name="PA8" direction="io" />
<pin name="PC9" direction="io" />
<pin name="PC8" direction="io" />
<pin name="PC7" direction="io" />
<pin name="PC6" direction="io" />
<pin name="VDD_8" direction="pwr" />
<pin name="VSS_6" direction="pwr" />
<pin name="PG8" direction="io" />
<pin name="PG7" direction="io" />
<pin name="PG6" direction="io" />
<pin name="PG5" direction="io" />
<pin name="PG4" direction="io" />
<pin name="PG3" direction="io" />
<pin name="PG2" direction="io" />
<pin name="PD15" direction="io" />
<pin name="PD14" direction="io" />
<pin name="VDD_7" direction="pwr" />
<pin name="VSS_5" direction="pwr" />
<pin name="PD13" direction="io" />
<pin name="PD12" direction="io" />
<pin name="PD11" direction="io" />
<pin name="PD10" direction="io" />
<pin name="PD9" direction="io" />
<pin name="PD8" direction="io" />
<pin name="PB15" direction="io" />
<pin name="PB14" direction="io" />
<pin name="PB13" direction="io" />
<pin name="PB12" direction="io" />
<pin name="VDD_12" direction="pwr" />
<pin name="PDR_ON" direction="io" />
<pin name="PE1" direction="io" />
<pin name="PE0" direction="io" />
<pin name="PB9" direction="io" />
<pin name="PB8" direction="io" />
<pin name="BOOT0" direction="io" />
<pin name="PB7" direction="io" />
<pin name="PB6" direction="io" />
<pin name="PB5" direction="io" />
<pin name="PB4" direction="io" />
<pin name="PB3" direction="io" />
<pin name="PG15" direction="io" />
<pin name="VDD_11" direction="pwr" />
<pin name="VSS_9" direction="pwr" />
<pin name="PG14" direction="io" />
<pin name="PG13" direction="io" />
<pin name="PG12" direction="io" />
<pin name="PG11" direction="io" />
<pin name="PG10" direction="io" />
<pin name="PG9" direction="io" />
<pin name="PD7" direction="io" />
<pin name="PD6" direction="io" />
<pin name="VDD_10" direction="pwr" />
<pin name="VSS_8" direction="pwr" />
<pin name="PD5" direction="io" />
<pin name="PD4" direction="io" />
<pin name="PD3" direction="io" />
<pin name="PD2" direction="io" />
<pin name="PD1" direction="io" />
<pin name="PD0" direction="io" />
<pin name="PC12" direction="io" />
<pin name="PC11" direction="io" />
<pin name="PC10" direction="io" />
<pin name="PA15" direction="io" />
<pin name="PA14" direction="io" />
</symbol>
<symbol name="IRM-01-5">
<pin name="+V" direction="io" />
<pin name="-V" direction="io" />
<pin name="AC/N" direction="io" />
<pin name="AC/L" direction="io" />
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="STM32F429ZIT6" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;32-Bit MCU+FPU M4 2MB LCD-TFT LQFP144 STMicroelectronics STM32F429ZIT6, 32bit ARM Cortex M4 MCU, 180MHz, 2048 kB Flash, 144-Pin LQFP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/DM00071990.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="STM32F429ZIT6" />
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP50P2200X2200X160-144N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PE2" pad="1" />
<connect gate="G$1" pin="PE3" pad="2" />
<connect gate="G$1" pin="PE4" pad="3" />
<connect gate="G$1" pin="PE5" pad="4" />
<connect gate="G$1" pin="PE6" pad="5" />
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="6" />
<connect gate="G$1" pin="PC13" pad="7" />
<connect gate="G$1" pin="PC14" pad="8" />
<connect gate="G$1" pin="PC15" pad="9" />
<connect gate="G$1" pin="PF0" pad="10" />
<connect gate="G$1" pin="PF1" pad="11" />
<connect gate="G$1" pin="PF2" pad="12" />
<connect gate="G$1" pin="PF3" pad="13" />
<connect gate="G$1" pin="PF4" pad="14" />
<connect gate="G$1" pin="PF5" pad="15" />
<connect gate="G$1" pin="VSS_1" pad="16" />
<connect gate="G$1" pin="VDD_1" pad="17" />
<connect gate="G$1" pin="PF6" pad="18" />
<connect gate="G$1" pin="PF7" pad="19" />
<connect gate="G$1" pin="PF8" pad="20" />
<connect gate="G$1" pin="PF9" pad="21" />
<connect gate="G$1" pin="PF10" pad="22" />
<connect gate="G$1" pin="PH0" pad="23" />
<connect gate="G$1" pin="PH1" pad="24" />
<connect gate="G$1" pin="NRST" pad="25" />
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="26" />
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="27" />
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="28" />
<connect gate="G$1" pin="PC3" pad="29" />
<connect gate="G$1" pin="VDD_2" pad="30" />
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="31" />
<connect gate="G$1" pin="VREF+" pad="32" />
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="33" />
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="34" />
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="35" />
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="36" />
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="37" />
<connect gate="G$1" pin="VSS_2" pad="38" />
<connect gate="G$1" pin="VDD_3" pad="39" />
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="40" />
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="41" />
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="42" />
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="43" />
<connect gate="G$1" pin="PC4" pad="44" />
<connect gate="G$1" pin="PC5" pad="45" />
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="46" />
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="47" />
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="48" />
<connect gate="G$1" pin="PF11" pad="49" />
<connect gate="G$1" pin="PF12" pad="50" />
<connect gate="G$1" pin="VSS_3" pad="51" />
<connect gate="G$1" pin="VDD_4" pad="52" />
<connect gate="G$1" pin="PF13" pad="53" />
<connect gate="G$1" pin="PF14" pad="54" />
<connect gate="G$1" pin="PF15" pad="55" />
<connect gate="G$1" pin="PG0" pad="56" />
<connect gate="G$1" pin="PG1" pad="57" />
<connect gate="G$1" pin="PE7" pad="58" />
<connect gate="G$1" pin="PE8" pad="59" />
<connect gate="G$1" pin="PE9" pad="60" />
<connect gate="G$1" pin="VSS_4" pad="61" />
<connect gate="G$1" pin="VDD_5" pad="62" />
<connect gate="G$1" pin="PE10" pad="63" />
<connect gate="G$1" pin="PE11" pad="64" />
<connect gate="G$1" pin="PE12" pad="65" />
<connect gate="G$1" pin="PE13" pad="66" />
<connect gate="G$1" pin="PE14" pad="67" />
<connect gate="G$1" pin="PE15" pad="68" />
<connect gate="G$1" pin="PB10" pad="69" />
<connect gate="G$1" pin="PB11" pad="70" />
<connect gate="G$1" pin="VCAP_1" pad="71" />
<connect gate="G$1" pin="VDD_6" pad="72" />
<connect gate="G$1" pin="PB12" pad="73" />
<connect gate="G$1" pin="PB13" pad="74" />
<connect gate="G$1" pin="PB14" pad="75" />
<connect gate="G$1" pin="PB15" pad="76" />
<connect gate="G$1" pin="PD8" pad="77" />
<connect gate="G$1" pin="PD9" pad="78" />
<connect gate="G$1" pin="PD10" pad="79" />
<connect gate="G$1" pin="PD11" pad="80" />
<connect gate="G$1" pin="PD12" pad="81" />
<connect gate="G$1" pin="PD13" pad="82" />
<connect gate="G$1" pin="VSS_5" pad="83" />
<connect gate="G$1" pin="VDD_7" pad="84" />
<connect gate="G$1" pin="PD14" pad="85" />
<connect gate="G$1" pin="PD15" pad="86" />
<connect gate="G$1" pin="PG2" pad="87" />
<connect gate="G$1" pin="PG3" pad="88" />
<connect gate="G$1" pin="PG4" pad="89" />
<connect gate="G$1" pin="PG5" pad="90" />
<connect gate="G$1" pin="PG6" pad="91" />
<connect gate="G$1" pin="PG7" pad="92" />
<connect gate="G$1" pin="PG8" pad="93" />
<connect gate="G$1" pin="VSS_6" pad="94" />
<connect gate="G$1" pin="VDD_8" pad="95" />
<connect gate="G$1" pin="PC6" pad="96" />
<connect gate="G$1" pin="PC7" pad="97" />
<connect gate="G$1" pin="PC8" pad="98" />
<connect gate="G$1" pin="PC9" pad="99" />
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="100" />
<connect gate="G$1" pin="PA9" pad="101" />
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="102" />
<connect gate="G$1" pin="PA11" pad="103" />
<connect gate="G$1" pin="PA12" pad="104" />
<connect gate="G$1" pin="PA13" pad="105" />
<connect gate="G$1" pin="VCAP_2" pad="106" />
<connect gate="G$1" pin="VSS_7" pad="107" />
<connect gate="G$1" pin="VDD_9" pad="108" />
<connect gate="G$1" pin="PA14" pad="109" />
<connect gate="G$1" pin="PA15" pad="110" />
<connect gate="G$1" pin="PC10" pad="111" />
<connect gate="G$1" pin="PC11" pad="112" />
<connect gate="G$1" pin="PC12" pad="113" />
<connect gate="G$1" pin="PD0" pad="114" />
<connect gate="G$1" pin="PD1" pad="115" />
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="116" />
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="117" />
<connect gate="G$1" pin="PD4" pad="118" />
<connect gate="G$1" pin="PD5" pad="119" />
<connect gate="G$1" pin="VSS_8" pad="120" />
<connect gate="G$1" pin="VDD_10" pad="121" />
<connect gate="G$1" pin="PD6" pad="122" />
<connect gate="G$1" pin="PD7" pad="123" />
<connect gate="G$1" pin="PG9" pad="124" />
<connect gate="G$1" pin="PG10" pad="125" />
<connect gate="G$1" pin="PG11" pad="126" />
<connect gate="G$1" pin="PG12" pad="127" />
<connect gate="G$1" pin="PG13" pad="128" />
<connect gate="G$1" pin="PG14" pad="129" />
<connect gate="G$1" pin="VSS_9" pad="130" />
<connect gate="G$1" pin="VDD_11" pad="131" />
<connect gate="G$1" pin="PG15" pad="132" />
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="133" />
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="134" />
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="135" />
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="136" />
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="137" />
<connect gate="G$1" pin="BOOT0" pad="138" />
<connect gate="G$1" pin="PB8" pad="139" />
<connect gate="G$1" pin="PB9" pad="140" />
<connect gate="G$1" pin="PE0" pad="141" />
<connect gate="G$1" pin="PE1" pad="142" />
<connect gate="G$1" pin="PDR_ON" pad="143" />
<connect gate="G$1" pin="VDD_12" pad="144" />
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Manufacturer_Name" value="STMicroelectronics" />
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="STM32F429ZIT6" />
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="511-STM32F429ZIT6" />
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=511-STM32F429ZIT6" />
<attribute name="RS_Part_Number" value="7926053P" />
<attribute name="RS_Price-Stock" value="http://uk.rs-online.com/web/p/products/7926053P" />
<attribute name="Allied_Number" value="70391114" />
<attribute name="Allied_Price-Stock" value="http://www.alliedelec.com/stmicroelectronics-stm32f429zit6/70391114/" />
<attribute name="Description" value="32-Bit MCU+FPU M4 2MB LCD-TFT LQFP144 STMicroelectronics STM32F429ZIT6, 32bit ARM Cortex M4 MCU, 180MHz, 2048 kB Flash, 144-Pin LQFP" />
<attribute name="Height" value="1.6mm" />
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IRM-01-5" prefix="PS">
<description>&lt;b&gt;Power Supply Encapsulated PCB 5V 1W&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://www.meanwell.com/Upload/PDF/IRM-01/IRM-01-SPEC.PDF"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IRM-01-5" />
</gates>
<devices>
<device name="" package="IRM015">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+V" pad="1" />
<connect gate="G$1" pin="-V" pad="2" />
<connect gate="G$1" pin="AC/N" pad="3" />
<connect gate="G$1" pin="AC/L" pad="4" />
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="709-IRM01-5" />
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=709-IRM01-5" />
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Mean Well" />
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="IRM-01-5" />
<attribute name="Description" value="Power Supply Encapsulated PCB 5V 1W" />
<attribute name="Height" value="15mm" />
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
