<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="LQFP-48">
</package>
<package name="LQFP-48-L">
</package>
<package name="LQFP-48-M">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="STM32F103C8T6">
<pin name="VBAT" direction="pwr"/>
<pin name="PC13-TAMPER-RTC"/>
<pin name="PC14-OSC32_IN"/>
<pin name="PC15-OSC32_OUT"/>
<pin name="PD0-OSC_IN"/>
<pin name="PD1-OSC_OUT"/>
<pin name="NRST"/>
<pin name="VSSA" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="PA0-WKUP"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB10"/>
<pin name="PB11"/>
<pin name="VSS_1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_1" direction="pwr"/>
<pin name="PB12"/>
<pin name="PB13"/>
<pin name="PB14"/>
<pin name="PB15"/>
<pin name="PA8"/>
<pin name="PA9"/>
<pin name="PA10"/>
<pin name="PA11"/>
<pin name="PA12"/>
<pin name="PA13"/>
<pin name="VSS_2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_2" direction="pwr"/>
<pin name="PA14"/>
<pin name="PA15"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="BOOT0" direction="in"/>
<pin name="PB8"/>
<pin name="PB9"/>
<pin name="VSS_3" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_3" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="STM32F103C8T6" prefix="CR">
<gates>
<gate name="A" symbol="STM32F103C8T6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP-48">
<connects>
<connect gate="A" pin="BOOT0" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="NRST" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="PA0-WKUP" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PA10" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PA11" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PA12" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PA13" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PA14" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PA15" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PA8" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PA9" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PB10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PB11" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PB12" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PB13" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PB14" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PB15" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="PB8" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="PB9" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="PC13-TAMPER-RTC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="PC14-OSC32_IN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PC15-OSC32_OUT" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PD0-OSC_IN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="PD1-OSC_OUT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VBAT" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="VDDA" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="VDD_1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="VDD_2" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="VDD_3" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="VSSA" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VSS_1" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="VSS_2" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="VSS_3" pad="47"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="STM32F103C8T6"/>
<attribute name="VENDOR" value="STMicroelectronics"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="LQFP-48-M" package="LQFP-48-M">
<connects>
<connect gate="A" pin="BOOT0" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="NRST" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="PA0-WKUP" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PA10" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PA11" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PA12" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PA13" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PA14" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PA15" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PA8" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PA9" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PB10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PB11" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PB12" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PB13" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PB14" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PB15" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="PB8" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="PB9" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="PC13-TAMPER-RTC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="PC14-OSC32_IN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PC15-OSC32_OUT" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PD0-OSC_IN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="PD1-OSC_OUT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VBAT" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="VDDA" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="VDD_1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="VDD_2" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="VDD_3" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="VSSA" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VSS_1" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="VSS_2" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="VSS_3" pad="47"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="STM32F103C8T6"/>
<attribute name="VENDOR" value="STMicroelectronics"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="LQFP-48-L" package="LQFP-48-L">
<connects>
<connect gate="A" pin="BOOT0" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="NRST" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="PA0-WKUP" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PA10" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PA11" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PA12" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PA13" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PA14" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PA15" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PA8" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PA9" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PB10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PB11" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PB12" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PB13" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PB14" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PB15" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="PB8" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="PB9" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="PC13-TAMPER-RTC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="PC14-OSC32_IN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PC15-OSC32_OUT" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PD0-OSC_IN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="PD1-OSC_OUT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VBAT" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="VDDA" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="VDD_1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="VDD_2" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="VDD_3" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="VSSA" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VSS_1" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="VSS_2" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="VSS_3" pad="47"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="STM32F103C8T6"/>
<attribute name="VENDOR" value="STMicroelectronics"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
